**报价表**

采购项目名称:广西工商技师学院2023年全国行业职业技能竞赛-第四届全国信息产业新技术职业技能竞赛全国总决赛（信息通信网络终端维修员S赛项）报价表项目采购

（项目预算总金额：46.99万元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 单位：元 | | | | | | |
| 序号 | 类别 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|  | 场地强弱电 | 租用应急发电车 | 1、租用不小于100KW功率应急发电车 2、满足现场停电后的满载设备供电 支持与赛场电源的无缝切换 3、提供应急供电技术支持 4、租用2.5天 | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 配电柜 | 1主3从1备用 | 3 | 个 |  |  |  |
|  | 强电电源总线 | 详见布线图，从强电室引总线含零火地约350米 6平方防火阻燃线材 | 300 | 米 |  |  |  |
|  | 赛位供电 | 配电盒 | 每个工位内安装空开、5孔插座 | 65 | 套 |  |  |  |
|  | 电源线（零线、火线、地线） | 4平方防火阻燃电线 每赛位预留安装插线盒，固定于地面统一位置 零线、火线、地线 共1000米 总线容量：每组3KW（10个赛位）， 共6组 | 400 | 米 |  |  |  |
|  | 漏电保护空开 | 每赛位1个 每个供电组1个大容量 10个备用 10A空开 确保各空开稳定可靠 | 30 | 个 |  |  |  |
|  | 5孔插座盒 | 工位总电源插座 | 30 | 个 |  |  |  |
|  | 插线板 5米线（5孔\*8组）GN5080 | 1、5孔8组 2、赛位60个 3、裁判区10个 4、技术区10个 5、备用10个 | 40 | 个 |  |  |  |
|  | 租用UPS | 1、满足场内设备断电应急供电 2、包含服务器机柜设备 3、支持服务器及各赛位（300W）工作15分钟时间，满足发电车切换线路 | 35 | 个 |  |  |  |
|  | 现场施工及辅材 | 现场强电布线、施工及相关辅材 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 网络 | KVM切换器 | 提供支持大赛设备，并且支持8路及以上（HDMI+VGA）切换设备，含鼠标键盘 1080P以上分辨率 | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 网络机柜 | 宽800\*深1000\*高2000 内装至少6台2U服务器 、6台交换机 | 1 | 个 |  |  |  |
|  | 网线 | 1、五类网线 支持POE供电 2、场地网络：总交换机到各个赛位 3、每赛位2米网线压水晶头，连接计算机 4、赛位计算机接入网络； 5、网络摄像机接入网络支持POE； | 7 | 箱 |  |  |  |
|  | 水晶头 | RJ45水晶头 | 2 | 合 |  |  |  |
|  | 交换机 | ★1、单机固化10/100/1000M以太网端口≥48，非复用千兆光接口≥4个，最大可用千兆口≥52； ★2、交换容量≥255Gbps，包转发率≥154Mpps； 3、MAC 地址表≥16K； ★4、所投产品采用静音设计，要求无风扇，提供官网链接地址及官网截图证实 ★5、所投产品接口要求符合8KV防雷，提供权威部门测试报告； 6、要求支持标准的以太网OAM功能，提供权威部门测试报告； 7、要求设备提供断电告警功能，提供权威部门测试报告； 8要求设备支持sflow，提供权威部门测试报告； 9、要求设备支持端口LED shutdown功能，提供权威部门测试报告； 10、要求设备支持能效以太网（ 802.3az ），提供权威部门测试报告； 11、要求设备支持生成树快速收敛，要求广播收敛时间小于30ms，提供权威部门测试报告； 12、 支持增强型多VLAN子网流量工程,实现非环网条件下的快速收敛，提供权威部门测试报告； 13、要求支持ARP自动防御特性，提供权威部门测试报告； 14、要求支持动态ARP检测功能，提供权威部门测试报告； 15、要求支持防Dos攻击、CPU安全防护，提供权威部门测试报告； 16、 要求支持DHCP Snooping per vlan等安全特性，提供权威部门测试报告； 17、 要求设备支持IPV6 SAVI特性，提供权威部门测试报告； 18、要求设备支持IPV6 DHCP Server特性，提供权威部门测试报告； 19、要求设备支持灵活QINQ\选择性QINQ，提供权威部门测试报告； 20、 要求交换机支持多种认证方式：802.1X认证和WebPortal认证，提供权威部门测试报告； 21、要求支持信源受控组播、目的受控组播、策略组播等IPv4/IPv6受控组播功能，提供权威部门测试报告； 22、支持专业级IPV4/IPV6 ACL功能：IPv4 Vlan ACL、IPv6 Vlan ACL、IPv6 Port-Range ACL，提供权威部门测试报告； 23、 支持独立VLAN组播功能，非全局组播，满足客户应用要求，中标后保留测试权利； 24、投标产品通过新技术新产品认证，并出具证明材料； | 3 | 台 |  |  |  |
|  | 现场施工及辅材 | 现场布线、水晶头、卡线钳等，及相关人员施工 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 显示与监控 | POE监控交换机 | 1、满足赛场内备用、隔离赛位以及监控设备使用 2、48口，总POE供电不小于190w | 1 | 台 |  |  |  |
|  | POE场地监控摄像头 | 支持POE供电，2.8mm--4mm，可旋转 1080P 1、能看到各工位 2.2.8mm--4mm大场景监控，用于直播 | 6 | 台 |  |  |  |
|  | 赛位记录摄像头 | 1、分辨率：1080标清 2、存储量：满足48小时 3、变倍变焦：数字变焦 4、像素：≥300万 5、适用面积：81-200㎡ | 30 | 台 |  |  |  |
|  | 摄像头支架 | 提供与现场隔断配合使用的摄像头支架，支撑摄像头设备，并支持多角度调节，确保灵活度 | 30 | 个 |  |  |  |
|  | 录像刻录机 | 记录赛场录像并存档 提供全场86个摄像头，1080P，36小时全程监控录像视频的保存 | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 环境 | 隔板 | 赛位格挡板 根据现场情况，提供高度1.2米--1.5米挡板。保证美观及安全稳固（可租用） | 30 | 套 |  |  |  |
|  | 加厚型过线槽 | 场地内明线遮挡防护，宽度不小于50mm，高度不高于15mm | 150 | 米 |  |  |  |
|  | 赛位标记线胶带 | 黄黑标记线，100mm宽 | 200 | 米 |  |  |  |
|  | 灭火器 | 3kg 手提式二氧化碳 | 5 | 个 |  |  |  |
|  | 卫生设备 | 垃圾桶与扫把簸箕 | 30 | 套 |  |  |  |
|  | 场外 | 租用拱门 | 15米跨度，含运费、搭建 | 2 | 个 |  |  |  |
|  | 检录区（含台阶） | 主题喷绘 | 6\*4米，租用铁架，字体统一、大字渐变、 时间地点 | 1 | 个 |  |  |  |
|  | 注水道旗 | 5米 | 8 | 个 |  |  |  |
|  | 门型展架 | 0.8\*1.8米 | 13 | 个 |  |  |  |
|  | 开幕式会场 | 主题喷绘 | 6\*4米，租用铁架，字体统一、大字渐变、 时间地点 | 1 | 个 |  |  |  |
|  | 横幅 | 10\*0.7米 | 1 | 条 |  |  |  |
|  | 展架 | 0.8\*1.8米 | 2 | 套 |  |  |  |
|  | 地毯 | 1.5\*20米 | 1 | 块 |  |  |  |
|  | KT板 | 87.5\*18CM | 1 | 块 |  |  |  |
|  | KT板 | 88\*50CM | 2 | 块 |  |  |  |
|  | KT板 | 170\*200 | 2 | 块 |  |  |  |
|  | 赛场 | 赛场隔断桁架 | 23\*2米 | 1 | 个 |  |  |  |
|  | 赛场物料遮挡喷绘 | （9+9+23）\*2米 | 82 | 平方 |  |  |  |
|  | 主题喷绘 | 6\*4米，租用铁架，字体统一、大字渐变、 时间地点 | 1 | 个 |  |  |  |
|  | 条幅（蓝色） | 5.4\*1.2米 | 4 | 条 |  |  |  |
|  | 横幅 | 10\*0.7米 | 2 | 条 |  |  |  |
|  | 磨砂玻璃贴 | 4.7\*1.52米\*10+4.7\*3.48米 | 87.796 | 平方 |  |  |  |
|  | 席卡 | A4 | 20 | 套 |  |  |  |
|  | 地贴 | 户外高精车贴，圆形直径1米 | 20 | 个 |  |  |  |
|  | 桌贴 | 150\*60 | 66 | 张 |  |  |  |
|  | 展架 | 0.8\*1.8米 | 2 | 套 |  |  |  |
|  | 赛位挡板 | 142\*110 | 66 | 块 |  |  |  |
|  | 其他 | 主题喷绘 | 6\*4米，租用铁架，字体统一、大字渐变、 时间地点 | 1 | 个 |  |  |  |
|  | 贴地警示带 | 6公分宽度 | 650 | 米 |  |  |  |
|  | 路边引导牌 | KT板，0.4\*0.6米 | 6 | 个 |  |  |  |
|  | 地贴 | 户外高精车贴，圆形直径1米 | 50 | 个 |  |  |  |
|  | 手举牌 | 600\*400mm，双面KT板、学生组 职工组 | 2 | 个 |  |  |  |
|  | 抽签卡 | 50\*100mm，学生组01-33号 职工组01-33号 蓝色 | 66 | 个 |  |  |  |
|  | 一次加密贴 | 12CM，浅蓝双份 | 132 | 个 |  |  |  |
|  | 二次加密贴 | 12CM，浅蓝双份 | 132 | 个 |  |  |  |
|  | 赛位贴 | 150\*60MM | 66 | 个 |  |  |  |
|  | 加密帖 | 12CM | 132 | 个 |  |  |  |
|  | 得力手提包 | a4手提袋公文包 | 25 | 个 |  |  |  |
|  | 马甲 | XL/XXL/XXXL | 100 | 套 |  |  |  |
|  | 证件 | B7，指导老师、裁判、工作人员、志愿者、观摩指导 | 160 | 套 |  |  |  |
|  | 选手证 | B7 | 66 | 套 |  |  |  |
|  | 赛项指南、比赛材料袋子 | A4 | 120 | 本 |  |  |  |
|  | 分区牌 | KT板 100\*55CM | 8 | 块 |  |  |  |
|  | 车头牌 | KT板 40\*60CM | 6 | 个 |  |  |  |
|  | 信封 | 230\*120MM | 270 | 个 |  |  |  |
|  | 一米线 |  | 25 | 个 |  |  |  |
|  | 警戒线 |  | 150 | 米 |  |  |  |
|  | 中盈展架 | 易拉宝、厂家宣传 | 7 | 个 |  |  |  |
|  | 矿泉水 | 24瓶一箱 | 35 | 箱 |  |  |  |
|  | 办公用品 | 印泥、订书机、订书针、计算器 | 1 | 批 |  |  |  |
|  | 摄影师、录像师 | 三天 | 3 | 个 |  |  |  |
|  | 视频剪辑 | 专业人员制作 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 专家裁判类 | 专家、裁判接待费用 | 裁判专家25人、陪同5人 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 日常用餐 | 4天午餐+晚餐，酒店用餐、比赛期间工作餐 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 劳务费 | 专家30人，3天 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 用车 | 专家接待 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 参赛选手类 | 用餐 | 比赛日午餐1次盒饭，选手+领队和指导老师 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 用车 | 3天，4辆50座大巴车，酒店到学校、赛场的摆渡大巴 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 工作人员 | 前期筹备用车 | 3天，本部到高新区工作人员通勤 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 前期筹备用餐、接待、比赛日 | 技术、工作人员、志愿者 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 新闻媒体报道 | 邀请新闻媒体宣 传报道 | 邀请新闻媒体宣传报道 | 1 | 项 |  |  |  |
| 合 计： | | | | | | |  |  |
| 实际报价总额（大写）人民币 （小写） | | | | | | | | |
| 其他要求： 1.总报价为货物送达采购人指定地点可能发生的所有费用，包括税收、运费、装卸费等。 2.报价超过预算价作无效报价处理。  3.成交供应商须按采购人的要求供货，否则采购人有权拒收。  4.交货地点：广西工商技师学院  5.交货日期：中标公示结束后  6.报价相同时，由采购小组对比质量决定。 | | | | | | | | |

供应商（公章）

法定代表人或代理人签字

联系人及联系电话： 日期：

**报价文件包括内容：**

1.报价表

2.公司营业执照复印件

3.法人身份证复印件（委托代理需提供法人授权委托书及代理人身份证复印件）

4.报价人资格要求中要求具备的企业相关资质证书（复印件）

5.职业院校技能大赛赛项承包服务业绩证明

6.报价人认为应提供的其它资料

所有文件材料必须加盖公司公章，要求签署的文件材料必须由公司法定代表人或委托代理人签字。