**报价表**

采购项目名称:广西工商技师学院 2023年全国行业职业技能竞赛-第四届全国信息产业新技术职业技能竞赛广西选拔赛（信息通信网络终端维修员S赛项）项目采购

 （项目预算总金额：19.683万元）

|  |  |
| --- | --- |
|  |  单位：元 |
| 序号 | 类别 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|  | 　 | 配电柜 | 1主3从1备用 | 2 | 个 | 　 | 　 |   |
|  |  | 强电电源总线 | 详见布线图，从强电室引总线含零火地约350米6平方防火阻燃线材 | 300 | 米 | 　 | 　 | 　 |
|  | 赛位供电 | 配电盒 | 每个工位内安装空开、5孔插座 | 35 | 套 |  |  |  |
|  | 电源线（零线、火线、地线） | 4平方防火阻燃电线每赛位预留安装插线盒，固定于地面统一位置零线、火线、地线 共1000米总线容量：每组3KW（10个赛位）， 共6组 | 600 | 米 |  |  |  |
|  | 漏电保护空开 | 每赛位1个每个供电组1个大容量10个备用10A空开确保各空开稳定可靠 | 35 | 个 |  |  |  |
|  | 5孔插座盒 | 工位总电源插座 | 35 | 个 |  |  |  |
|  | 插线板 5米线（5孔\*8组）GN5080 | 1、赛位35个2、裁判区5个3、技术区5个 | 50 | 个 |  |  |  |
|  | 租用UPS | 1、满足场内设备断电应急供电2、包含服务器机柜设备3、支持服务器及各赛位（300W）工作15分钟时间，满足发电车切换线路 | 35 | 个 |  |  |  |
|  | 现场施工及辅材 | 现场强电布线、施工及相关辅材 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 　 | 网络机柜 | 宽800\*深1000\*高2000内装至少6台2U服务器 、6台交换机 | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  | 网线 | 1、五类网线 支持POE供电2、场地网络：总交换机到各个赛位3、每赛位2米网线压水晶头，连接计算机4、赛位计算机接入网络；5、网络摄像机接入网络支持POE； | 10 | 箱 |  |  |  |
|  |  | 水晶头 | RJ45水晶头 | 2 | 合 |  |  |  |
|  |  | 交换机 | ★1、单机固化10/100/1000M以太网端口≥48，非复用千兆光接口≥4个，最大可用千兆口≥52；★2、交换容量≥255Gbps，包转发率≥154Mpps；3、MAC 地址表≥16K；★4、所投产品采用静音设计，要求无风扇，提供官网链接地址及官网截图证实★5、所投产品接口要求符合8KV防雷，提供权威部门测试报告；6、要求支持标准的以太网OAM功能，提供权威部门测试报告；7、要求设备提供断电告警功能，提供权威部门测试报告；8要求设备支持sflow，提供权威部门测试报告；9、要求设备支持端口LED shutdown功能，提供权威部门测试报告；10、要求设备支持能效以太网（ 802.3az ），提供权威部门测试报告；11、要求设备支持生成树快速收敛，要求广播收敛时间小于30ms，提供权威部门测试报告；12、 支持增强型多VLAN子网流量工程,实现非环网条件下的快速收敛，提供权威部门测试报告；13、要求支持ARP自动防御特性，提供权威部门测试报告；14、要求支持动态ARP检测功能，提供权威部门测试报告；15、要求支持防Dos攻击、CPU安全防护，提供权威部门测试报告；16、 要求支持DHCP Snooping per vlan等安全特性，提供权威部门测试报告；17、 要求设备支持IPV6 SAVI特性，提供权威部门测试报告；18、要求设备支持IPV6 DHCP Server特性，提供权威部门测试报告；19、要求设备支持灵活QINQ\选择性QINQ，提供权威部门测试报告；20、 要求交换机支持多种认证方式：802.1X认证和WebPortal认证，提供权威部门测试报告；21、要求支持信源受控组播、目的受控组播、策略组播等IPv4/IPv6受控组播功能，提供权威部门测试报告；22、支持专业级IPV4/IPV6 ACL功能：IPv4 Vlan ACL、IPv6 Vlan ACL、IPv6 Port-Range ACL，提供权威部门测试报告；23、 支持独立VLAN组播功能，非全局组播，满足客户应用要求，中标后保留测试权利；24、投标产品通过新技术新产品认证，并出具证明材料； | 2 | 台 |  |  |  |
|  |  | 现场施工及辅材 | 现场布线、水晶头、卡线钳等，及相关人员施工 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 显示与监控 | POE监控交换机 | 1、满足赛场内备用、隔离赛位以及监控设备使用2、48口，总POE供电不小于190w | 2 | 台 |  |  |  |
|  | POE场地监控摄像头 | 支持POE供电，2.8mm--4mm，可旋转1080P1、能看到各工位2.2.8mm--4mm大场景监控，用于直播 | 6 | 台 |  |  |  |
|  | 赛位记录摄像头 | 1、分辨率：1080标清2、存储量：满足48小时3、变倍变焦：数字变焦4、像素：≥300万5、适用面积：81-200㎡ | 35 | 台 |  |  |  |
|  | 摄像头支架 | 提供与现场隔断配合使用的摄像头支架，支撑摄像头设备，并支持多角度调节，确保灵活度 | 35 | 个 |  |  |  |
|  | 环境 | 隔板 | 赛位格挡板根据现场情况，提供高度1.2米--1.5米挡板。保证美观及安全稳固（可租用） | 35 | 套 |  |  |  |
|  | 加厚型过线槽 | 场地内明线遮挡防护，宽度不小于50mm，高度不高于15mm | 300 | 米 |  |  |  |
|  | 赛位标记线胶带 | 黄黑标记线，100mm宽 | 300 | 米 |  |  |  |
|  | 灭火器 | 3kg 手提式二氧化碳 | 10 | 个 |  |  |  |
|  | 卫生设备 | 垃圾桶与扫把簸箕 | 40 | 套 |  |  |  |
|  | 　 | 主题喷绘 | 6\*4米，租用铁架，字体统一、大字渐变、 时间地点 | 1 | 个 |  |  |  |
|  | 　 | 展架 | 0.8\*1.8米 | 2 | 套 |  |  |  |
|  | 　 | 矿泉水 | 24瓶一箱 | 15 | 箱 |  |  |  |
|  | 专家裁判类 | 裁判专家接待费用 | 裁判专家5人 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 日常用餐 | 2天午餐+晚餐，酒店用餐、比赛期间工作餐 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 劳务费 | 裁判专家5人，2天 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 用车 | 裁判专家接待 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 参赛选手类 | 用餐 | 比赛日午餐1次盒饭，选手+领队和指导老师 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 用车 | 1天，2辆50座大巴车，酒店、赛场的摆渡大巴 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 工作人员 | 用餐 | 技术、工作人员 | 1 | 项 |  |  |  |
| 合 计： | 　 | 　 |
| 实际报价总额（大写）人民币 （小写） |
| 其他要求： 1.总报价为货物送达采购人指定地点可能发生的所有费用，包括税收、运费、装卸费等。 2.报价超过预算价作无效报价处理。 3.成交供应商须按采购人的要求供货，否则采购人有权拒收。4.交货地点：广西工商技师学院5.交货日期：中标公示结束后6.报价相同时，由采购小组对比质量决定。 |

供应商（公章）

法定代表人或代理人签字

联系人及联系电话： 日期：

**报价文件包括内容：**

1.报价表

2.公司营业执照复印件

3.法人身份证复印件（委托代理需提供法人授权委托书及代理人身份证复印件）

4.报价人资格要求中要求具备的企业相关资质证书（复印件）

5.职业院校技能大赛赛项承包服务业绩证明

6.报价人认为应提供的其它资料

所有文件材料必须加盖公司公章，要求签署的文件材料必须由公司法定代表人或委托代理人签字。